医用中心制氧系统维护保养技术参数及商务要求






	项号
	服务名称
	数量
	单位
	服务内容及要求

	1
	大化瑶族自治县人民医院医用中心制氧系统空压机维修保养
	1
	项
		医用中心制氧系统空压机维修更换标准范围

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备 注

	1
	空滤
	1622187501
	2
	个
	常规保养

	2
	油滤
	1625752501
	2
	个
	常规保养

	3
	油分芯
	2901162600
	2
	个
	常规保养

	4
	专用冷却液
	1630091800
	3
	桶
	原厂油。每台1桶，留1桶补加

	5
	最小压力阀保养包
	2901145300
	1
	套
	油气反冲，故障维修

	6
	单项阀断油阀保养包
	2901202000
	1
	套
	油气反冲，故障维修

	7
	进气阀保养包
	2901162200
	1
	套
	漏油，机组高温报警故障维修

	8
	DD130+管道滤芯
	2901200305
	2
	套
	常规保养

	9
	PD130+管道滤芯
	2901200405
	2
	套
	常规保养

	10
	QD130+管道滤芯
	2901200505
	2
	套
	常规保养

	11
	冷干机维修
	
	1
	项
	




	商务条件
	[bookmark: _GoBack]一、付款方式：合同生效后，执行先服务后付款，完成甲方设备维保服务后，经甲乙双方签字确认后，乙方开具正式发票和请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起1个月内支付等额的维保服务费。乙方提供的发票必须真实有效，票据上税务印章必须与营业执照名称相符。
二、▲服务期限：有效期自合同签订之日起至设备维修合格验收为止。
三、售后服务
由有多年的阿特拉斯或具有原厂服务经验的工程师上门拆解、维修及故障处理，并提供24小时免费故障处理及专业巡检服务，为客户提供快捷专业的售后服务，内容包括：
1.供应未拆封使用过的原厂零部件和备品备件。
2.专业的拆解、主机大修及专业的检测、设备评估。
3.高效、专业的服务。
4.常规维修质保3个月或2000小时。



